[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.58
pe=4
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nfn=Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
afn=ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
nb=INSTALACJE TELETECHNICZNE10do zadania przebudowy pomieszczeń piwnicznych klatki K1 budynku 10Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Zacisze 12
ab=ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
ni=Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ai=ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
nk=Piotr Omilian	Teletechniczna
dt=wtorek, 2 listopad 2021	0
pcn=III kw. 2021

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje telekomunikacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=13561
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja okablowania strukturalnego
wa=0
kn=0	0	0
id=13562
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Szafa GPD-01
wa=0
kn=0	0	0
id=13563
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=13564
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących1310Szafa serwerowa  19" - 42 U wym. 800/800/1980, szer./gł./wys.  mm., dwuskrzydłowe, perforowane drzwi przednie i tylne (identyczne), RAL 7021 czarny, (konstrukcja spawana - nośność 1000 kg)1310Panel wentylacyjny z termostatem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13636
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-16	AT-14	0110-16		1
mpn=1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U1310Cokół 100 mm, do szafy o szer 800 i głęb 800 mm - RAL 7021 czarny1310Listwa uziemiająca1310Komplet śrub montażowych ( 20 x śruba M6 + podkładka + nakretka koszykowa )
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13572
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca1310Listwa zasilająca 19", 8xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk DIN 49441(unischuko), wyłącznik podświetlany czerwony z zaślepką  + moduł przeciwprzepięciowy z filtrem, kabel 2.5m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=13576
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa1310Organizator kabli 19" - z plastikowymi uszami RAL 7021 czarny 1U
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=13580
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
mpn=1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"1310Przełącznica światłowodowa wysuwalna 19'' 1U1310Płyta czoł. 1U 24xSC simplex + 24 adaptery LCD OM 3
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13584
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
mpn=1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"1310Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny,
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=13643
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-03	AT-14	0108-03		1
mpn=1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu1310Moduł RJ45 kat.6, ekranowany, keystone, beznarzędziowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=144
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	144						

[POZYCJA]
id=13588
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
mpn=1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"1310Przełącznik sieciowy zarządzalny 24x1GbE PoE/PoE+,
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13647
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
mpn=1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"1310Przełącznik sieciowy zarządzalny 48x1GbE
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=13592
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa1310płyta czołowa z prowadnicami z wieszakiem i panelem porządkującym z kpl. el. mocujących 19"/1U
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 2]
na=Gniazda
wa=0
kn=0	0	0
id=13600
nu=1.2

[POZYCJA]
id=13601
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu1310Moduł RJ45 kat.6, ekranowany, keystone, beznarzędziowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=64
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[POZYCJA]
id=13605
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-03	AT-14	0107-03		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż adaptera do modułów1310Adapter kątowy 2xRJ45 (45/45), z opadającymi zaślepkami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=13609
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=1211
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP1310Wtyk RJ45 kat.6 na kabel instalacyjny (podłączenie kamer, RG, CKD)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 2]
na=Okablowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=13613
nu=1.3

[POZYCJA]
id=13614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem1310Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 ekranowany 4x2x23 AWG, LSOH1310Samochód dostaw.do 0.9t
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=4000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4000	1	4000						

[POZYCJA]
id=15386
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 1311-01	5-01	1311-01		1
mpn=1211_
na=Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach (Pomiary końcowe i certyfikacja sieci LAN)1310generator poziomu do 20 kHz1310miernik poziomu do 20 kHZ
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=75
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001				 		1
mpn=1211
na=Dostawa kabli krosowych1310Kabel krosowy KATT PDS 4PR-4PR, UTP, PowerCat 6, PVC 1m, Szary KPC-00161-0E1310Kabel krosowy KATT PDS 4PR-4PR, UTP, PowerCat 6, PVC 0,5m, Szary KPC-00161-0E1310Kabel krosowy KATT PDS 4PR-4PR, UTP, PowerCat 6, PVC 3m, Szary1310patch cord FO OM3 LC-LC 1m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja sieci bezprzewodowej Wi-Fi
wa=0
kn=0	0	0
id=13626
nu=1.4

[POZYCJA]
id=13627
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne1310Punkt dostępowy wewnętrzny naścienny/nastropowy  802.11b/g/n 300Mb/s
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=13631
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001				 		1
mpn=1211
na=Konfiguracja, uruchomienie, testowanie systemu
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje bezpieczeństwa
wa=0
kn=0	0	0
id=7130
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Instalacja CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=7678
nu=2.1

[ELEMENT 3]
na=Kamery i osprzęt
wa=0
kn=0	0	0
id=7679
nu=2.1.1

[POZYCJA]
id=10899
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna1310Kamera sieciowa wewnętrzna typ Bullet 5MP+IR
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=12337
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna1310Kamera sieciowa zewnętrzna typ Bullet 5MP+IR
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=13653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg1310ochronnik przepięciowy dla kamery zewnętrznej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Instalacje ochrony mienia
wa=0
kn=0	0	0
id=7450
nu=2.2

[ELEMENT 3]
na=Instalacje sygnalizacji włamania i napadu
wa=0
kn=0	0	0
id=7470
nu=2.2.1

[ELEMENT 4]
na=Centrale
wa=0
kn=0	0	0
id=7492
nu=2.2.1.1

[POZYCJA]
id=12324
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-02	AL-01	0102-02		1
mpn=1211
na=Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych1310Centrala alarmowa w obudowie metalowej1310Akumulator 18 Ah
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13656
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-02	AL-01	0105-02		1
mpn=1211
na=Montaż1310moduł systemu bezprzewodowego TCP/IP
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7488
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-04	AL-01	0112-04		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W1310Zasilacz buforowy w obudowie metalowej, wyjście 3A/12V, akumulator 17Ah/12V.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001				 		1
mpn=1211
na=Konfiguracja, uruchomienie, testowanie systemu
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 4]
na=Osprzęt
wa=0
kn=0	0	0
id=7493
nu=2.2.1.2

[POZYCJA]
id=7494
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01	AL-01	0208-01		1
mpn=1211
na=Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa1310Manipulator kontrolny
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7497
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni1310Czujka cyfrowa pasywna podczerwieni sufitowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=12329
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni1310Czujka zbicia szyby
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=7524
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego1310sygnalizator akust. 9-28V, 103dB/24V, czerwony
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=7530
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=7532
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym1310kołki rozporowe plastykowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=7536
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm21310Puszka połaczeniowa inst.alarmowej wyposażona w styki sabotażowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[ELEMENT 4]
na=Okablowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=7540
nu=2.2.1.3

[POZYCJA]
id=7541
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem1310Przewód teletechniczny Cu do systemów alarmowych i domofonów, w izolacji i powłoce polwinitowej YTDY 6x0,5 mm1310opaski kablowe typu Oki1310Samochód dostaw.do 0.9t
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja kontroli dostępu
wa=0
kn=0	0	0
id=7577
nu=2.2.2

[ELEMENT 4]
na=Osprzęt
wa=0
kn=0	0	0
id=7622
nu=2.2.2.1

[POZYCJA]
id=7583
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		1
mpn=1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych1310Centralka systemu kontroli dostępu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11473
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-05	AL-01	0112-05		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W1310Zasilacz do kontrolerów sieciowych1310Parametry: 60W / 24V
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7588
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah1310Akumulator 18 Ah
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7591
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-01	AL-01	0302-01		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego1310Kontroler drzwiowy1310Obudowa ochronna do kontrolera drzwiowego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7595
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-07	AL-01	0112-07		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W1310Zasilacz do kontrolerów sieciowych Parametry: 100W / 12V
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7600
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah1310Akumulator 18 Ah
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7603
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod1310Czytnik standardowy1310karta dostępowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7607
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7609
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-02	AL-01	0304-02		1
mpn=1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg1310Przycisk wyjścia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7615
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg1310Przycisk awaryjnego otwierania drzwi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7621
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001				 		1
mpn=1211
na=Konfiguracja, uruchomienie, testowanie systemu
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 4]
na=Okablowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=7623
nu=2.2.2.2

[POZYCJA]
id=7642
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem1310Kable teleinformatyczne kat. 6, U/FTP 4x2x0,5 PVC  mm1310opaski kablowe typu Oki1310Samochód dostaw.do 0.9t
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=7651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem1310Kabel telekomunikacyjny J-H(St)H 2x2x0,6 mm1310opaski kablowe typu Oki1310Samochód dostaw.do 0.9t
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=7660
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem1310Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 5e nieekranowany 4x2x24 AWG1310opaski kablowe typu Oki1310Samochód dostaw.do 0.9t
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=7669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem1310Kabel sygnalizacyjny N2xH 2x1,01310Samochód dostaw.do 0.9t
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=13519
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Koryta 
wa=0
kn=0	0	0
id=13520
nu=3.1

[POZYCJA]
id=13521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów1310Korytko kablowe ze stali o szerokości 100mm, wysokości 50mm, perforowane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=13525
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=DLP Kanał 35 x 80 biały1310DLP Kanał 35 x 80 biały komplet wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=13529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1103	5	1209-1103		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=10
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 2]
na=Rury PCV
wa=0
kn=0	0	0
id=13531
nu=3.2

[POZYCJA]
id=13532
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton1310Rura instalacyjna z PVC RS 18mm1310Złączka kompensacyjna do rur ZCL 181310kołki rozporowe plastykowe1310uchwyty do rur fi 18
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=13546
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-06	5	0103-06		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton1310Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 25/21mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[ELEMENT 2]
na=Przepusty wodno i gazoszczelne
wa=0
kn=0	0	0
id=13553
nu=3.3

[POZYCJA]
id=13554
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 0415-01.02	18	0415-01.02		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie przepustu lub pustaka w ścianie1310zestaw do uszczelniania ognioodporny i wodoszczelny
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=Roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=15360
nu=4

[POZYCJA]
id=15361
pd=						1
mpn=1211
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całego zadania
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=15365
pd=						1
mpn=1211
na=Dostosowanie istniejącego systemu SSP do kontroli nad KD, windami wraz uzgodnieninem z Rzeczozawcą ppoż., zakres obejmuje całość wykonaniae dokumenttacji oraz robotó budowlanych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
bcea7def993dccab972479 37de0e59a